### opa-pdf.pngSPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emertimi** | **Km** | **Karburant** | **Fuqia** | **Marsh** | **Tipi** |
| **1** | **≤112.000** | **Diesel** | **160kW** | **Manual** | **Kamion(APV)** |

* Lloji: APV(Automjet i Perdorimit Veçantë-Pajisur me Vinç dhe Thike)
* Marka: Mercedez- Benz
* Fuqia Motorrike: 160 (kW)
* Nr.Dyerëve: 2(dy)
* Garancia: 1vit
* Mjeti duhet te jete e vitit te prodhimit 1991 te pakten muaji 9(Shtator) e pas.
* Lenda djegese: Nafte
* Kamio(Kutia e shpejtesise): manuale
* Sistemi i drejtimit: Hidraulik dhe timoni te jete ne krahun e majte.
* Automjeti duhet te jete i zhdoganuar, i kolauduar, i targuar dhe me leje qarkullimi (të vlefshme lëshuar në Republikën e Shqipërisë).
* Km e bere(kaluar): ≤ 112,000.0 km,
* Sistemi i frenimit: Siguri ABS
* Tipi i automjetit: Kaminon me 2 akse (4x4 aksi i pare aktiv)
* Numri i Vendeve ulur: 3(tre)
* Kapaciteti i Dieselit : 200 litra
* Pesha e Mjetit: 9.0 -10.0 ton
* Masa maximale e mjetit: ≥ 17.0 Ton
* Gomat: Të reja 100% te pakten të vitit 2015, permasa 3305 12 R 22.5
* Sistemi mekanik i vinçit: duhet të jetë: plotësisht funksional dhe të lejojë kryerjen e një cikli (shkarkimi dhe ngarkimi i tij me një kapacitet mbi 3.5 Ton pa zgjatje kolone, zgjatja e parë e kolonës duhet te pakten ≥1.8 ton, Numri i Zgjatjeve te kolones ≥4.
* Sistemi i mekanik/Hidraulik i Thikes: Hidraulik
* Kamioni duhet të jetë në gjendje të mirë, të mos kenë rrjedhje karburanti/vaji/uji, të ecin me shpejtësi ≥80 km/orë.
* Kamioni duhet të jetë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe normat e sigurisë.
* Dritat e përparme dhe ato të prapme duhet të jenë në gjendje të mirë dhe kamioni duhet të jetë i pajisur me pasqyra reflektuese-(Funksionale)
* Kamioni duhet të jetë i pajisur me pasqyra të jashtme për të parë prapa- (Funksionale)
* Makina duhet te paraqitet ne ambientet e Bashkisë Has per te pare nese ploteson kriteret e mesiperme te specifikimeve teknike ne te kundert operatori do te skualifikohet.
* Automjeti do të merret në dorëzim nga investitori me komision të posaçëm pasi te ekzaminohet dhe testohet.

**Kushtet e veçanta të garancisë:**

* Garancia e defekteve të jetë për një periudhë deri në një vit pa limit kilometrash.
* Shitësi do të përgjigjet për riparimin e defekteve jo më vonë se tre ditë nga njoftimi.
* Difektet e shkaktuara nga drejtuesi i mjetit nuk janë përgjegjësi e shitësit. Përcaktimi i shkakut të difektit do të identifikohet nga një ekspert i cili do të zgjidhet me miratimin e palëve.
* Nëse kamioni nuk i përmbushin këto kërkesa, konsiderohen si kushte për skualifikim.