FTESË PËR OFERTË

Emri: Bashkia Kuçovë

Adresa: *L. nr 1 blloku “TafilSkëndo” Kuçovë*

Faqja e Internetit; bashkiakucove.gov.al

Tel:0696696350

Bashkia Kuçovë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me fond limit: 41 000 leke pa tvsh.

QendraEkonomike e Arsimit ,BashkiaKuçove , do tëzhvillojëprocedurën e prokurimit me vlerëtëvogël me fond limit 41 000 leke pa tvsh , me objekt: Blerjepajisjezyre. Data e zhvillimit do tëjetë31/03/2016,ora 15:00nëadresën[www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

Jeniteluturteparaqisniofertentuaj per keteobjektprokurimi me ketotedhena :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Emertimi I mallit | Njesia | Sasia | Çmimi pa T.V.SH | Vlera |
| 1 | Kompjuter | Cope | 1 |  |  |
|  | SHUMA |  |  |  |  |
|  | T.V.SH 20% |  |  |  |  |
|  | TOTALI |  |  |  |  |

Afati i lëvrimittëmallit/realizimittëshërbimit/punës do tëjetë\_ 24 ore kohezgjatje , pas shpalljes se fituesit .

**Kriteretteknike:**

|  |
| --- |
| KOMPJUTERADesktop**KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE**  |
| **Pikët min. përprocesorinsipas: cpu benchmark.net** **Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net**  | 4800 |
| **“RAM”:**  | 8GB DDR3 1333 non ECC  |
| **Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”**  | 500 GB  |
| **Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”:**  | 7200 Rpm SATA 6.0Gb/s  |
| **“Disk subsystem controler”:**  | Serial ATA 6.0 Gb/s  |
| **Karta Grafike “Graphics”:**  | ≥ 1 GB  |
| **“Media Device”:**  | 16X DVD+/-RW  |
| **“Slots”:**  | Minimum (3) PCI/PCIe (1) PCIe x 16 slots  |
| **KOMUNIKIMI & MENAXHIMI**  |
| **Porta e komunikimit “Ports”:**  | Minimumi (8) USB ngatecilat min (2) USB Para dhe min (2), (1) RJ-45, (1) audio in/out, (1) headphone and microphone  |
| **“Networking”:**  | 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ether. card  |
| **“Sound”:**  | Integrated Sound Card  |
| **“Speakers”:**  | Internal or Built-in Monitor  |
| **Siguria “Security Management”:**  | Embedded Security TPM  |
| **opa-pdf.pngSistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:**  | OEM Windows 7 ose 8 Professional Edition  |
| **“Keyboard”:**  | Standart Keyboard QWERTY  |
| **“Mouse”:**  | Minimum 2 Button scroll Optical  |
| **Ushqimi “Power Supply”**  | 220V/50Hz  |
| **AKSESORËT**  |
| **Kabëll “Power Cord”**  | European  |
| **Recover CD**  | Recover CD/DVD ose Recover Partition  |
| **MONITORI**  |
| **Tipi “Type”**  | LCD, LED  |
| **Madhësia “Size”**  | 19”  |
| **Rezolucioni “Native Resolution”**  | 1920 x 1080 at 60 Hz  |
| **Raporti I kontratit “Constrast Ratio Static”**  | 1000:1  |
| **“Display Port”**  | (1) VGA, (1) DVI  |
| **Koha e rifreskimit “Response Time”**  | 5ms  |
| **Kursimi i energjisë “Energy Efficency”**  | Energy Star 6.0, TCO-5.0  |
| **Ushqimi “Power Supply”**  | 220V/50Hz  |
| **GARANCIA**  |
| **Periudha e mbulimittëgarancisë “Warranty”:**  | 3 vjet |

-Ekstraktin e QKR.

-Vertetimmbinumrin e llogarisebankare IBAN.

\_Mallrat tejenesipasstandartevetetregutdhetepasqyruara ne amballazhim.

**Operatoriekonomik i shpallurfitues, brenda 24 orevengashpalljafituesduhettedorezojepraneautoritetitkontraktordokumentacionin e kerkuar.**

\_Dorezimi i mallittebehet ne magazinen e QEArsimit .Nëofertën e tijofertuesiduhettëparaqestëdhënat e plotatëpersonittekontaktit.

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR /OSE PERSONI I**

**AUTORIZUAR PREJ TIJ**

**Kozeta MARA**