**Formulari Nr.3**

**FTESË PËR OFERTË**

**Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri: Bashkia Delvine

Adresa:Lagjia “Sinan Ballaci”,Rruga “Nazif Haderi”, Delvine

Tel/Fax: 081522187

E-mail: bashkia.delvine@hotmail.com

Faqja e Internetit\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me **fond limit 800.000 leke (tetqindmije), me objekt:Rikonstruksioni i thertores Delvine.**

Data e zhvillimit do të jetë 15 / 04/ 2016,ora 12.00 në adresën www[.](http://www.app.gov.al)app.gov.al

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna (specifikimet teknike të mallit/shërbimit/punës):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Analiza** | **EMERTIMI I PUNIMEVE**  | **NJËSIA** | **SASIA** | **ÇMIMI** | **VLEFTA** |
| 1 | 2.88 |  Mur bllokbetonitr 20 cm me llaçperzier M-15 | m² | 27 |   |   |
|   |   | deri ne lartesine 3 m |   |   |   |   |
| 2 | 2.31 | Suva brendamur tulle h-4m me krahe ,llaçiperzier M-25 | m² | 142 |   |   |
| 4 | 2.5 | Germimdheu per themele e kanal | m3 | 10 |   |   |
| 5 | 2121 | Brezbetoni C12/15 tr-10 cm | m3 | 1.8 |   |   |
| 6 | N.T | F.V kapakbetoni 1 x 1 x0.15 m per puseten | cop | 1 |   |   |
| 7 | 2.554 | F.V Tuba b/a Ø400 mm, per kanalin e shkarkimit | ml | 15 |   |   |
| 8 | 2.326 | Veshje me pllakamajolike | m² | 13 |   |   |
| 9 | N.T | Tendryshme(Rrjetesite,çengele,lyerjeetj) | lek | 1 |   |   |
| 10 | 2182 | F.V zgarahekuri ne kanalet e kullimit | ton | 0.03 |   |   |
| 12 | 2.88 | Ndertimmuribllokbetoni h-1.2m | m3 | 27 |   |   |
| 13 | 2.117/1 | Kollona b/a monolite per rrethim C 16/20 per rrethim | m2 | 100 |   |   |
| 14 | 2.262/3 | Shtresebetoni C12/15 tr-10 cm | m3 | 4 |   |   |
| 15 | 1.282 | F.V Konstrukksionemetaliketethjeshta | ton | 0.09 |   |   |
| 16 | 2.254 | Mbulim me plastiketevalezuar | m2 | 13 |   |   |

Operatori ekonomik i renditur i pari, përpara se të shpallet fitues, duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor (në rastet kur kërkohet), dokumentet si më poshtë:

1. Njëdokumentqëvërteton se (subjektijuaj)nukështënëprocesfalimentimi, nukështëdënuarpërshkeljepenale, nëpërputhje me Nenin 45/1të LPP sidhenukështëdënuar me vendimtëgjykatëssëformëssëprerë, qëlidhet me aktivitetin e profesional, telëshuarnga.QendraKombetareteRegjistrimit.
2. Njedokumentqeverteton se (subjektijuaj) kaplotesuardetyrimetfiskjaledhekapaguartegjithadetyrimet e sigurimeveshoqerore, teleshuarngaAdministrataTatimore.
3. Operatoriekonomikduhettëjetëiregjistruarnëregjistratpërkatësprofesionalëosetregtarëtështetitnëtecilinatajanëthemeluar, duke vërtetuarpersonalitetin e tyreligjor, per ketekandidatëtduhettëdorëzojnënjë kopje tëEkstraktitmbihistorikun e subjektitteleshuarngaQendraKombetare e Regjistrimit.
4. “Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore” te subjektit.
5. Vertetim per shlyerjen e energjise elektrike nga OSHE.
6. Liçence profesionale e Ministrise se Transportit dhe Infrastruktures,Kategoria NP-3.
7. Deklaratembipermbushjen e Specifikimeveteknike.
8. Oferten e plotesuartenenshkruarngaoperatoriekonomik.

Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor deri me date 18 / 04 / 2016, ora 10.00

Afati i lëvrimit të mallit/realizimit të shërbimit/punës do të jetë per 20 dite duke filluar nga data e paraqitjes se operatorit ekonomik.

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit.

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR /OSE PERSONI I AUTORIZUAR**

**Rigels BALILI**

(emri, mbiemri, firma, vula)